**附件1 ：产品需求清单及相关要求**

1. **产品需求清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助用房部分 | **房间名称** | **房间备注** | **家具名称** | **规格** | **1F数量** | **2F数量** | **3F数量** | **4F数量** | **合计** |
| 自习室（14人） | 每层1间 | 自习桌 | 800\*500\*760 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 |
| 自习椅 | 行业标准 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 |
| 教室/会议室（34人） | 首层1间 | 讲台桌 | 1000\*600\*800 | 1 | 无 | 无 | 无 | 1 |
| 首排桌 | 2000\*400\*760 | 2 | 2 |
| 会议椅 | 行业标准 | 6 | 6 |
| 折叠椅（带写字板） | 行业标准 | 28 | 28 |
| 教研室（10人） | 首层1间 | 会议桌 | 1100\*2600\*760 | 1 | 1 |
| 会议椅 | 行业标准 | 10 | 10 |
| 宿舍管理 | 首层1间 | 无 | 0 |
| 0 |
| 库房 | 2-4F每层1间 | 0 |
| 0 |
| 住宿部分 | 5人间（上床下桌） | 2F：1间3F：1间注：（5张/间） | 上床下桌铁床 | 2000\*900\*2100 | 无 | 5 | 5 | 无 | 10 |
| 组合柜 | 1900\*570\*1690mm | 5 | 5 | 10 |
| 椅子 | 行业标准 | 5 | 5 | 10 |
| 床垫 | 与床配套 | 5 | 5 | 10 |
| 4人间（双层床） | 1F：11间2F：7间3F：7间注：（2张/间） | 双层床 | 2000\*900\*2100 | 7 | 14 | 14 | 无 | 35 |
| 床垫 | 与床配套 | 14 | 28 | 28 | 70 |
| 储物柜 | 800\*500\*2000 | 22 | 14 | 14 | 50 |
| 桌子 | 1200\*500\*750 | 22 | 14 | 14 | 50 |
| 椅子 | 行业标准 | 22 | 14 | 14 | 50 |
| 4人间（上床下桌） | 2F：2间3F：2间注：（4张/间） | 上床下桌铁床 | 2000\*900\*2100 | 无 | 8 | 8 | 无 | 16 |
| 床垫 | 与床配套 | 8 | 8 | 16 |
| 组合柜 | 1900\*570\*1690mm | 8 | 8 | 16 |
| 椅子 | 行业标准 | 8 | 8 | 16 |
| 3人间（上床下桌） | 2F：4间3F：4间注：（3张/间）4F：2间（预留） | 上床下桌铁床 | 2000\*900\*2100 | 无 | 12 | 12 | 无 | 24 |
| 床垫 | 与床配套 | 12 | 12 | 24 |
| 组合柜 | 1900\*570\*1690mm | 12 | 12 | 24 |
| 椅子 | 行业标准 | 12 | 12 | 24 |
| 2人间（双层床） | 2F：4间3F：4间注：（1张/间）4F：2间（预留） | 双层床 | 2000\*900\*2100 | 无 | 4 | 4 | 无 | 8 |
| 床垫 | 与床配套 | 8 | 8 | 16 |
| 储物柜 | 800\*500\*2000 | 4 | 4 | 8 |
| 桌子 | 1200\*500\*750 | 8 | 8 | 16 |
| 椅子 | 行业标准 | 8 | 8 | 16 |
| 1人间（1.2M单人床） | 1F：15间2F：11间3F：11间4F：9间注：（1张/间） | 1.2M单人床 | 1200\*900 | 15 | 11 | 11 | 9 | 46 |
| 床垫 | 与床配套 | 15 | 11 | 11 | 9 | 46 |
| 储物柜 | 800\*500\*2000 | 15 | 11 | 11 | 9 | 46 |
| 桌子 | 1200\*500\*750 | 15 | 11 | 11 | 9 | 46 |
| 椅子 | 行业标准 | 15 | 11 | 11 | 9 | 46 |
| 备注： 1. 上床下桌采用独立楼梯。 2. 木制品使用多层实木板，板材厚度要求达到台面25mm，背板5mm，其它板厚18mm。环保级别应保证达到E1级或以上。  3. 钢制品实厚要求达到1.2mm。 4. 所有床均需要配置床板。床板采用实木板，厚度要求达到15mm，板底加固。 |

**二、其他相关要求：**

（一）本项目不允许转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

（二）报价要求

报价应为项目经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不限于货物供应、制作、运输、安装调试、保险费、采购保管、产品检验检测、税收等一切费用。

（三）现场踏勘

1.本项目不组织统一现场踏勘，供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关设计方案所涉及现场的资料。供应商应自行承担踏勘现场所发生的所有费用。

2.供应商及其人员经过采购人允许，可以踏勘为目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

3.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的理解、推论和结论均不负责任。